**Уплотнительные профили силиконовые**

**Профили резиновые** (силиконовые) предназначаются для использования в качестве уплотнений различного вида соединений, могут эксплуатироваться в любых климатических зонах в среде воздуха, озона, электрического поля в интервале температур от минус 50 0С до плюс 250 0С.



**Таблица №1. Размеры профилей (1-12) из силиконовых резин (кроме изделий для вакуумных систем), мм**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обозначение профиля** | **Основные размеры a x b x c x d (мм)** | **Масса 1 п.м. (грамм) справочно** |
| 1 | 18х24х3,5 | 220 |
| 2 | 37х22 | 400 |
| 3-1 | 23х14х19 | 210 |
| 3-2 | 23х12х18 | 170 |
| 3-3 | 23х14х17 | 180 |
| 3-4 | 20х12х17 | 160 |
| 3-5 | 16х19х19 | 260 |
| 4-1 | 17х19х7,0х5,5 | 170 |
| 4-2 | 17х19х4,5х4,5 | 170 |
| 5 | 22х18х20 | 220 |
| 6-1 | 13х11х16 | 110 |
| 6-2 | 20х11х16 | 140 |
| 7-1 | 11х16х8х14 | 155 |
| 7-2 | 11х16х9х16 | 180 |
| 7-3 | 11х15х9х14 | 150 |
| 7-4 | 10х17х8х16 | 195 |
| 7-5 | 11х18х9х18 | 235 |
| 7-6 | 13х11х6х11 | 100 |
| 7-7 | 13х12х8х11 | 85 |
| 7-8 | 11х17,5х12х15 | 100 |
| 8-1 | 11х21х13х18 | 165 |
| 8-2 | 16х21х13х18 | 210 |
| 8-3 | 16х21х10х18 | 250 |
| 8-4 | 8х13х8х12 | 90 |
| 8-5 | 13х13х8х12 | 100 |
| 8-6 | 19х26х16,5х24 | 300 |
| 9 | 14х15х20 | 175 |
| 10 | 18х24х22 | 320 |
| 11 | 24х10х10x5 | 320 |
| 12 | 10х20х14х4 | 170 |
|  |  |  |
|  |  |  |



**Таблица №2. Размеры профилей (13-20) из силиконовых резин (кроме изделий для вакуумных систем), мм**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обозначение профиля** | **Основные размеры a x b x c x d (мм)** | **Масса 1 п.м. (грамм) справочно** |
| 13 | 12х20х2 | 150 |
| 14-1 | 2,5х20х1,5х1,5 | 53 |
| 14-2 | 3,5х21х2,0х2,5 | 83 |
| 14-3 | 3,5х25х2,0х2,5 | 92 |
| 14-4 | 5,0х28х4,0х3,0 | 174 |
| 14-5 | 4,0х31х2,0х2,5 | 106 |
| 14-6 | 7,0х25х15х2,5 | 110 |
| 14-7 | 13х32х2,0х2,0 | 180 |
| 14-8 | 7,5х28х3,0х3,0 | 175 |
| 14-9 | 12х35х2,5х2,5 | 210 |
| 14-10 | 14х52х4,0х5,0 | 460 |
| 14-11 | 15х54х6,0х5,5 | 650 |
| 14-12 | 7,5х28х1,5х2,5 | 120 |
| 14-13 | 9,0х30х2,5х3,0 | 190 |
| 14-14 | 9,0х35х3,0х3,0 | 230 |
| 14-15 | 4,0х28х1,0х2,0 | 60 |
| 14-16 | 10,5х40х2,0х4,0 | 230 |
| 14-17 | 9,0х36х3,5х3,5 | 260 |
| 14-18 | 8,5х30х2,0х3,5 | 160 |
| 14-19 | 8,5х27х3,0х3,0 | 195 |
| 14-20 | 10,5х33х3,5х2,0 | 250 |
| 14-21 | 10,5х25х1,5х2,0 | 105 |
| 14-22 | 11,5х41х3,5х4,0 | 320 |
| 14-23 | 3,0х19х1,5х1,5 | 50 |
| 14-24 | 14,5х40х2,5х3,5 | 310 |
| 14-25 | 42х85х4,0х4,0 | 950 |
| 15-1 | 15,5x10x6x5 | 130 |
| 15-2 | 20x156,5x6 | 235 |
| 15-3 | 18,5x18,5x7x8 | 290 |
| 16 | 18x24x13x3 | 260 |
| 17 | 14x15x22 | 210 |
| 18-1 | 17x12x6x6x | 160 |
| 18-2 | 11x8,5x3x4,5 | 75 |
| 18-3 | 16x10x5x5 | 130 |
| 18-4 | 13x8x3x4 | 75 |
| 18-5 | 6,5x6,5x2,7x3 | 40 |
| 18-6 | 5x6x3x3,6 | 35 |
| 18-7 | 16x7x3x8 | 100 |
| 19 | 21x20 | 110 |
| 20 | 11x6,5x2,5 | 50 |



**Таблица №3. Размеры профилей (22-33) из силиконовых резин (кроме изделий для вакуумных систем), мм**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обозначение профиля** | **Основные размеры a x b x c x d (мм)** | **Масса 1 п.м. (грамм) справочно** |
| 22-1 | 20x15x2 | 85 |
| 22-2 | 19x15x2,5 | 90 |
| 23 | 6x6x1 | 25 |
| 26 | 10x10x4,5 | 60 |
| 27-1 | 12x17 | 240 |
| 27-2 | 17x20 | 385 |
| 27-3 | 17x24 | 480 |
| 27-4 | 16x12 | 210 |
| 27-5 | 6x6 | 37 |
| 27-6 | 7x16 | 115 |
| 27-7 | 13x24 | 335 |
| 27-8 | 7,5x6,1 | 50 |
| 27-9 | 19,5x11,5 | 220 |
| 27-10 | 17х14 | 220 |
| 29 | 7x7 | 30 |
| 30 | 7x5,5x5 | 32 |
| 31 | 36x8,5 | 90 |
| 32-1 | 11x7x9 | 80 |
| 32-2 | 9x6x9 | 50 |
| 33-1 | 9,5x1,9 | 10 |
| 33-2 | 9,5x1,7 | 10 |
|  |  |  |



**Таблица №4. Размеры профилей (34-45) из силиконовых резин (кроме изделий для вакуумных систем), мм**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обозначение профиля** | **Основные размеры a x b x c x d (мм)** | **Масса 1 п.м. (грамм) справочно** |
| 34-1 | 13x3,6x6x0,8 | 40 |
| 34-2 | 13x4,8x6,5x1,5 | 55 |
| 34-3 | 13x5,5x6,5x1,8 | 70 |
| 34-4 | 14x5,5x7x2,5 | 65 |
| 34-5 | 18,4x7x10,4x2 | 100 |
| 34-6 | 20x4,5x14x1,5 | 150 |
| 35 | 19,5x7x4,5 | 80 |
| 36-1 | 10x14x3x3,5 | 110 |
| 36-2 | 10x15x4,5x2,5 | 90 |
| 36-3 | 10x15x5x2,5 | 95 |
| 36-4 | 11x11x5x3,5 | 95 |
| 36-5 | 10x11x5x2,5 | 80 |
| 36-6 | 15x18x6x4,5 | 200 |
| 36-7 | 12x12x5x3,5 | 120 |
| 36-8 | 12x25x5x3,5 | 270 |
| 36-9 | 10x22x5x3 | 225 |
| 36-10 | 6x8x2,5x1,5 | 40 |
| 36-11 | 5x10x2x1,5 | 40 |
| 36-12 | 16x16x10x3 | 160 |
| 37-1 | 21x4x1,5 | 45 |
| 37-2 | 27x4x1 | 50 |
| 37-3 | 25x4x1 | 40 |
| 38-1 | 8,5x13x5x2 | 70 |
| 38-2 | 7,5x13x5,5x1 | 50 |
| 38-3 | 7,5x9,5x5x1 | 35 |
| 38-4 | 7x12x5x1 | 30 |
| 38-5 | 10x13x7x1 | 70 |
| 39 | 23x8x11x3 | 120 |
| 40-1 | 43x13x18x3 | 220 |
| 40-2 | 44x15x21x3 | 270 |
| 41 | 20x18x14x12 | 165 |
| 42 | 15x18x12x10 | 135 |
| 43 | 12x7x8x4 | 55 |
| 44 | 30x18x10x9 | 260 |
| 45-1 | 9x30x1,5x1,5 | 100 |
| 45-2 | 9x26x1,6x1,6 | 90 |



**Таблица №5. Размеры профилей (46-59) из силиконовых резин (кроме изделий для вакуумных систем), мм**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обозначение профиля** | **Основные размеры a x b x c x d (мм)** | **Масса 1 п.м. (грамм) справочно** |
| 46 | 23x8x3,5 | 115 |
| 47-1 | 20x20x3,5 | 210 |
| 47-2 | 17x17x3 | 160 |
| 48 | 14x24x9,5 | 320 |
| 49 | 26x20x21x6 | 440 |
| 50-1 | 14,5x13,5x4x2 | 140 |
| 50-2 | 12x10x4x2,5 | 100 |
| 50-3 | 29x16x7x2 | 250 |
| 50-4 | 20x16x8x4 | 300 |
| 50-5 | 17x12x3x2,5 | 150 |
| 50-6 | 19,5x12x3x3 | 170 |
| 50-7 | 11x20x9x2,5 | 200 |
| 50-8 | 16,5x14,5x5,5x2,5 | 190 |
| 50-9 | 17x22x2x2 | 170 |
| 51-1 | 25x16x11,5x4 | 210 |
| 51-2 | 25x16x11,5x0 | 210 |
| 52 | 31x16x20x13 | 290 |
| 53 | 11x16,5x9 | 150 |
| 54 | 9x12x4,5 | 60 |
| 55 |  |  |
| 56 | 16x16,5x18 | 240 |
| 57-1 | 15x12x8x11 | 140 |
| 57-2 | 22x20x10x9 | 295 |
| 57-3 | 18x15x9x9 | 200 |
| 58-1 | 15x9,5x10x5,5 | 120 |
| 58-2 | 18x11x12x6 | 185 |
| 58-3 | 17x11x10,5x4,5 | 165 |
| 59 | 15x31x24x5 | 530 |



**Таблица №6. Размеры профилей (60-75) из силиконовых резин (кроме изделий для вакуумных систем), мм**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обозначение профиля** | **Основные размеры a x b x c x d (мм)** | **Масса 1 п.м. (грамм) справочно** |
| 60-1 | 17x11x5 | 190 |
| 60-2 | 21,5x11x5 | 250 |
| 61 | 19x24x25x4 | 320 |
| 62 | 10x11x9,5x1 | 85 |
| 63 | 28x25x20 | 360 |
| 64 | 27x6x3 | 130 |
| 65 | 12x12x3 | 135 |
| 66 | 46x17x2,5x13 | 250 |
| 67 | 15x11 | 85 |
| 68-1 | 26x16x21 | 530 |
| 68-2 | 27x20x13 | 360 |
| 68-3 | 24x21x14 | 380 |
| 68-4 | 19,5x16x17 | 330 |
| 68-5 | 12x7x15 | 190 |
| 68-6 | 11x7x10,5 | 120 |
| 68-7 | 11,5x7,7x9,7 | 110 |
| 68-8 | 11x15x7 | 110 |
| 69 | 25x20x18x14 | 312 |
| 70 | 25x19x14x2,5 | 210 |
| 71 | 32x12x12x2 | 140 |
| 72 | 28x24x25x9 | 490 |
| 73 | 29x19x17x8 | 295 |
| 74 | 23x21 | 350 |
| 75 | 12x14x7x4 | 95 |



**Таблица №7. Размеры профилей (76-91) из силиконовых резин (кроме изделий для вакуумных систем), мм**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обозначение профиля** | **Основные размеры a x b x c x d (мм)** | **Масса 1 п.м. (грамм) справочно** |
| 76-1 | 11x10,5x1 | 45 |
| 76-2 | 9,5x15x1 | 50 |
| 77 | 11x8x6 | 70 |
| 78-1 | 6,5x9x5,5 | 50 |
| 78-2 | 7,5x11x6,5 | 70 |
| 79-1 | 12,5x12x9 | 75 |
| 79-2 | 14x14,5x10 | 145 |
| 80 | 27x17x10x8,5 | 290 |
| 81 | 31x14,5x13x10 | 230 |
| 82 | 6x8x1x2 | 30 |
| 83 | 7x10 | 40 |
| 84 | 27x27x36 | 430 |
| 85 | 10x10x5,5x2 | 55 |
| 86 | 32x24x17,5x14 | 620 |
| 87 | 10,5x19x16 | 195 |
| 88 | 22x20x17x2,5 | 240 |
| 89 | 8x10x14x1 | 55 |
| 90 | 28x25x14x20 | 210 |
| 91 | 5,2x11,5x1,2 | 50 |



**Таблица №8. Размеры профилей (92-101) из силиконовых резин (кроме изделий для вакуумных систем), мм**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обозначение профиля** | **Основные размеры a x b x c x d (мм)** | **Масса 1 п.м. (грамм) справочно** |
| 92 | 15x6,5x4x1 | 55 |
| 93 | 18x12,5x7x7 | 185 |
| 94 | 18x18x3 | 125 |
| 95 | 18x25x10,5x16 | 210 |
| 96 | 18x25x16x3 | 150 |
| 97 | 12x15x14 | 170 |
| 98 | 15x8x11x6 | 80 |
| 99 | 13x20x8x1,5 | 200 |
| 100 | 16,4x7,1x3,5 | 70 |
| 101 | 10,7x12,9x4,4x4,5 | 45 |

Минимальная партия 5 кг.